Привіт Іван! Радий отримати від тебе листа. Бачу ти серйозно зайнявся Китаєм. На якій ти зараз позиції? Електронна шкіра - це по суті органічні напівпровідники на органічних підкладках. Ти знаєш хто серйозний експерт в органіці :-). Якщо що то звертайся може щось зможу підсказати. По поводу спрей піролізу то там нічого складного немає однак є свої вимоги. По перше треба хороший бокс з нержавійки або пластику з дуже хорошою хімічно стійкою витяжкою. Плитку з терморегулятором яку можна нагрівати до 450 С. На нагріваючі елементи у нас Іван Григорович поклав товсту 10 см у діаметрі кремнієву пластину. Будь яка інша поверхні при умовах спрей піролізу просто буде знищена корозією. Можливо є якісь склографітові пластини які на космічні ракети ставлять. Або щось таке. Польверизатор або купуєте в ідеалі ультразвуковий генератор аерозолю або в склодувній майстерні робите свій пульверизатор як у нас. Однак у нас склодувної майстерні вже немає. Також май на увазі що треба замовити хоча б три скляні поульверизатори може один буде нормально працювати. А далі вперед з піснею. Але витяжка це номер один бо інакше будете травити себе всякою херньою. От такі справи. По суті більше я не знаю що сказати по цій темі. Бажаю успіхів. Віктор